**安检平板系统更改项目汇总**

**租住栏：**加入“集体宿舍”项 OK

**小区性质栏**：调整为“物业小区、企事业单位、安置小区、自建房”。 OK

**供暖方式栏**：加入“燃气取暖器供暖”项。 OK

**燃气表信息**：

报警器栏“使用时间”改为“安装时间”，增加“探头到期时间”、“报警器到期时间”

燃气表栏“使用时间”改为“安装时间”，增加“表型”项（G2.5、G4、G6下拉选项）、基表厂家内容修改为(莱德、山城、其他)，IC卡厂家内容修改为（莱德、秦川、其他），增加“IC卡类型”项（普通、远传、射频下拉选项），对应剩余气量或剩余金额，如是剩余金额自动计算成剩余气量，增加故障、隐患类：“故障类型”（死表、常通、反装、漏气、其他勾选），“隐患类型”含包裹（整改意见：封闭处设检修门以及通风口、恢复原状或联系公司改管）、挂物（整改意见：移除挂物）、与电源或火源过近（整改意见：用户按照安全规范进行整改或联系公司改管）、不便维修（整改意见：用户整改、联系公司改管）。

**管道信息：**

**立管栏：**加入立管类型（暗设、明设下拉选项），加入管件详情（立管阀、活结、伸缩节、变径）勾选。隐患类：删除暗设、明设，加入包裹、挂物、与电源或火源过近、未固定、穿越禁止区域、不便维修项，加入漏气位置（三通**、**活结、伸缩节、变径、立管阀）勾选。

各类型隐患对应的安全建议：包裹（整改意见：设通风检修口、恢复原状或联系公司整改）、私改（整改意见：恢复原状或联系公司整改）；挂物（整改意见：移除挂物）、与电源或火源过近（整改意见：用户按照安全规范进行整改或联系公司改管）；腐蚀（整改意见：公司整改）；未固定勾选（整改意见：加装支架）；穿越禁止区域（整改意见：恢复原貌或技改跟进）；不便维修（整改意见：用户整改、联系公司改管）。。

**阀门栏：**加入表前阀类型（普通阀、防盗阀下拉选项）。

**表后管栏：**隐患加入软三通、挂物、腐蚀、不便维修，穿卧室、穿客厅合并改为“穿越禁止区域”，与电源过近、灶具过近合并改为“与电源或火源过近”，包管改为“包裹”，改管改为“私改”。

各类型隐患对应的安全建议：包裹（整改意见：设检修通风口、恢复原状或联系公司整改）；挂物（整改意见：移除挂物）、与电源或火源过近（整改意见：用户按照安全规范进行整改或联系公司改管）；腐蚀（整改意见：公司整改）；未固定（整改意见：加装管卡）、不便维修（整改意见：用户整改、联系公司改管）。

胶皮管栏：删除无，管卡改为有、无下拉选项，增加穿墙或吊顶、暗埋项。

各类型隐患对应的安全建议：漏气、老化（整改意见：更换），过长（整改意见：使用金属软管、用户整改），无管卡（整改意见：加装管卡），穿墙或吊顶、暗埋（整改意见：用户整改或联系公司改管）

**灶具信息：**

（灶具、热水器、壁挂锅炉）安全建议栏以及软三通项全部删除，使用时间全部改为安装时间。

灶具栏：加入隐患栏：超期使用（整改意见：更换）、无熄火保护或熄火保护失效（整改意见：更换带有熄火保护装置的灶具）、漏气（整改意见：联系售后进行维修）。

热水器、壁挂炉栏：删除型号项，加入安装位置（厨房、浴室、地下室下拉选项）。加入隐患栏：超期使用（整改意见：更换）、软管连接（整改意见：按照安全规范由有资质的单位进行整改）、直排或烟道未排出室外（整改意见：更换、联系售后加装烟道通向室外）、漏气位置（接口、球阀、机身勾选）对应的（整改意见：联系售后进行维修）。

**隐患项改为“隐患及安全建议”：**除显示前面所有的隐患及对应的安全建议外，加入其他隐患：开放式或密闭式厨房（整改意见：恢复原貌、保护措施或技改跟进）、多种火源（整改意见：整改移除）、更改用途（卧室、客厅、浴室下拉选项），对应的整改意见：恢复原貌、保护措施或技改跟进。

**用户意见：**检查说明中的最后一条改为：已向违章及隐患客户下达了书面的隐患告知书、并充分向用户告知了存在的隐患内容及注意事项，用户已获悉其中的内容。